▷ 학원면적 570㎡ 이상, 독서실면적 900㎡ 이상

- 안전시설 등 완비증명서(관할소방서발급)를 제출

▷ 학원면적 190㎡ 미만, 독서실면적 900㎡ 미만

- 교육청에서 관할소방서에 소방안전점검을 의뢰

▷학원면적 190㎡ 이상 ～ 570㎡ 미만

- 건물현황에 따라 안전시설 등 완비증명서를 제출해야하는 경우도 있음

※ 면적기준 : 건축물대장상의 전용면적

소방안전 점검 시 갖추어야 할 기본 설비
각 실 소화기	ABC소화기, 투척용소화기 등
완강기	학원이 3층 이상에 위치할 경우에 해당 주출입구 반대편 복도 끝에 설치하여야 함 (구획된 실내에는 설치 불가) 완강기 설치 표지 부착
비상구 유도등	모든 출입구에 설치 학원 내부 복도에서 비상구 유도등이 최소 1개 이상 보여야 함
각 실 화재감지기 및 자동수신반	건축물대장 상의 주택용도를 제외한 면적이 600㎡ 이상인 경우
비상경보설비	건축물대장 상의 주택용도를 제외한 면적이 400㎡ 이상 600㎡ 미만

문의처 : 광명소방서 예방과 (☎2610-3323)